# 用于一般定位的推荐电缆

FlexCarriers 可以自由定位，给予更多空间或将 FlexCarriers 不放置在同一平面上。

电缆

选择基于从 A 到 B 的电缆端部之间的路由长度。选择距离测量值最近的 FlexPower 电缆。

必须遵守最小弯曲半径（0.12 米）。

长度 (L) | 名称 | 货号 | 附注
--- | --- | --- | ---
1 m | 电源电缆 | 4222 1948 01 | DaisyCh 电源电缆 SE 1m
2 m | 电源电缆 | 4222 1948 02 | DaisyCh 电源电缆 SE 2m
3 m | 电源电缆 | 4222 1948 03 | DaisyCh 电源电缆 SE 3m
5 m | 电源电缆 | 4222 1948 05 | DaisyCh 电源电缆 SE 5m
10 m | 电源电缆 | 4222 1948 10 | DaisyCh 电源电缆 SE 10m

控制电缆

选择基于从 A 到 B 的电缆端部之间的路由长度。选择距离测量值最近的 FlexControl 电缆。

必须遵守最小弯曲半径（0.1 米）。

长度 (L) | 名称 | 货号 | 附注
--- | --- | --- | ---
1 m | 控制电缆 | 4222 2062 11 | 挠性菊链控制电缆 1m
2 m | 控制电缆 | 4222 2062 12 | 挠性菊链控制电缆 2m
3 m | 控制电缆 | 4222 2062 13 | 挠性菊链控制电缆 3m
5 m | 控制电缆 | 4222 2062 15 | 挠性菊链控制电缆 5m
10 m | 控制电缆 | 4222 2062 20 | 挠性菊链控制电缆 10m