# 测试和验证 FlexSystem 的先决条件

确保所有设备都在位。请特别注意以下几点：

- 第一台 FlexCarrier 连接了一个 e-stop 输入插件。

- 菊花链式 FlexCarriers 连接了旁路插头。

- e-stop 按钮是一种断开模型（N.C. 联系），并且它连接到 e-stop 输入插件

- 复位按钮是一种关闭模型（N.O.联系），并且它连接到 e-stop 输入插件。

- 确保端子板上的螺丝已拧紧，以防止电缆断开连接。

- 所有 FlexCarriers 都完全被填入，不允许有空插槽。如果有空插槽，请安装 FlexBlank 模块。

- 使用 FlexControl 电缆将所有 FlexCarrier 连接在一起，注意 FlexCarriers 上的 IN 和 OUT 标记。

- 菊花链中的第一个和最后一个 FlexCarrier 应该只连接一根 FlexControl 电缆。

- 您可以访问FlexSystem Web GUI、报告 > 事件 > 查看所有事件。所有报警都显示在事件列表中。