# 配置参数

参数 | Atlas Copco FlexSystem
--- | ---
CH1/2：输入已启用 | 禁用
CH1/2：输入通道模式 | 单通道
CH1/2：输入类型 | DIC
CH1/2：输入重置类型 | 手册
CH1/2：输入测试输出信号 | 2400us
CH1/2：输入去抖动滤波时间（400us 步长） | 0
CH1/2：输入一致性过滤时间（400us 步长） | 0
CH3/4：输入已启用 | 启用
CH3/4：输入通道模式 | 单通道
CH3/4：输入类型 | DIC
CH3/4：输入重置类型 | 手册
CH3/4：输入测试输出信号 | 2400us
CH3/4：输入去抖动滤波时间（400us 步长） | 125
CH3/4：输入一致性过滤时间（400us 步长） | 625
CH5/6：输入已启用 | 禁用
CH5/6：输入通道模式 | 单通道
CH5/6：输入类型 | DIC
CH5/6：输入重置类型 | 手册
CH5/6：输入测试输出信号 | 2400us
CH5/6：输入去抖动滤波时间（400us 步长） | 0
CH5/6：输入一致性过滤时间（400us 步长） | 0
CH1/2：输出已启用 | 启用
CH1/2：输出通道模式 | 双通道
CH1/2：输出重置类型 | 手册
CH1/2：输出测试偏移量（扩展） | 无偏移
iPar CRC | 0x4DC13CF8