# Allmän säkerhet vid service och underhåll

- Allt underhåll och reparationsarbete måste utföras av specialiserad personal.

- Balansreglagets kretsar får endast servas eller repareras av specialiserad personal.

- Innan något underhåll eller reparationsarbete påbörjas måste lufttillförseln stoppas. Armen ska placeras på parkeringskroken, lufttillförselns avstängningsventil ska stängas och det pneumatiska systemet måste tömmas på luft.

- Luftslangarna ska bytas ut vart sjätte år.

## Checklista före underhåll eller reparationer

1. Kontrollera att reglersystemet är av.

2. Kontrollera att armen sitter korrekt på parkeringskroken.

3. Stäng lufttillförselns låsventil för att släppa ut kvarvarande tryck ur systemet.

4. PO-avstängningsventil: tryck in den manuella avluftningsknappen för att släppa ut kvarvarande tryck ur cylindern.

5. Kontrollera att trycket har släppts ut ur systemet genom att läsa av manometertrycket på filtret/regulatorn och efter precisionsregulatorn på cylindern.

## Förvaring och förpackning

Före förvaring måste utrustningen rengöras och delar som kan oxidera måste påföras rostskyddsmedel/smörjmedel. Förpacka utrustningen i en försluten polyetylenförpackning.

Förvaringsutrymmet måste vara en sluten och torr omgivning med en temperatur från +5 °C till +50 °C.