# Všeobecná bezpečnosť pri inštalácii

- Optimálny výkon do značnej miery ovplyvňuje počiatočná inštalácia. Odporúčame, aby bol počas inštalácie prítomný personál Atlas Copco.

- Skontrolujte, či s prítomné všetky podzostavy/diely vybavenia. Prezrite všetky podzostavy/diely vybavenia, či nie sú poškodené (praskliny, priehlbiny atď.), ku ktorým mohlo dôjsť počas manipulácie a preprave – ak zistíte poškodenie, kontaktujte Atlas Copco.

Je dôležité, aby bola AX1 správne ukotvená k zemi. Postupujte podľa pokynov na ukotvenie a inštaláciu ramena, ako je to opísané v Pokynoch pre produkt.

Nastavenie urobia za vás technici Atlas Copco:

- Kabeláž na pripojenie reakčnej brzdy ramena AX-1 k systémovému ovládaču PF6000.

- Zapojenie skrinky núdzového zastavenia do koncoviek núdzového zastavenia ovládača PF6000.

- Nastavenie v softvéri ToolsTalk2 na ovládanie reakčnej brzdy.