# Właściwości podłoża

Ramiona reakcyjne należy montować do powierzchni o wystarczającej sztywności i podparciu, aby były one w stanie wytrzymać reakcję momentu obrotowego i całkowitą masę zespołu ramienia reakcyjnego i narzędzia.

Grubość płyty betonowej | 150 mm | 6 in | Minimalnie
Wytrzymałość betonu na ściskanie | C20/25 | 3000 lbf/in2 | Minimalnie
Uziarnienie | 25 mm | 1 in | Maksymalnie
Rodzaj zbrojenia | 500 Bst- Norma ciągliwości (klasa A) bar ASTM A615 klasa 60 bar
Powierzchnia płyty betonowej | 2.25 m2 | 3488 in2 |
Wymiary |
Szerokość | 1500 mm | 59 in |
Długość | 1500 mm | 59 in |
Pole przekroju poprzecznego żelbetu |
Obszar dla kierunku X i Y- | 188 mm2/m | 0.089 in2/ ft |

Obowiązkiem użytkownika końcowego jest zapewnienie, aby podłoże spełniało warunki wskazane w specyfikacji. W przypadku, gdy użytkownik końcowy wybierze inny materiał mocujący (kotwę) niż ten, który został wskazany w specyfikacji, to jest on odpowiedzialny za zapewnienie, aby kotwy były odpowiednie do danego zastosowania. Zawsze należy przestrzegać odpowiednich instrukcji montażu.