# Obecná bezpečnost při provozu

- Z důvodu rizika namotání nepoužívejte rukavice.

- Používejte osobní ochranné prostředky. Vždy používejte ochranu zraku a nohou. Ochranné prostředky, mj. pracovní obuv s ocelovou špičkou;, bezpečnostní brýle a helma sníží riziko zranění. Při provádění následujících činností vždy používejte osobní ochranné prostředky:

  - čištění zařízení,

  - údržbu nebo kontroly,

  - odstranění podmínek blokujících zařízení,

  - nastavení.

- Součástí dodávky zařízení jsou bezpečnostní kryty, které jsou určeny k zamezení přístupu k nebezpečným součástem zařízení během provozu. Jakákoli forma manipulace nebo úprav je striktně zakázána.

- V případě snížení vstupního tlaku umístěte rameno na parkovací hák a vypněte zařízení do doby, než se úroveň tlaku vrátí na požadovanou úroveň.

- Během krátkých přerušení provozu musí být rameno umístěno na parkovacím háku.

- Užitečné zatížení se během používání nesmí měnit.

- Chcete-li zastavit provoz nástroje, přepněte hlavní vypínač na jednotce řízení nástroje do polohy „OFF“ (Vypnuto).

- Na konci pracovního dne nebo před delšími obdobími nečinnosti umístěte před vypnutím rameno na parkovací hák a zavřete uzavírací ventil přívodu vzduchu.