# Förkrav för drifttagning

- Alla elektriska komponenter (styrenhet för åtdragning, strömförsörjning etc.) måste värmas upp till rumstemperatur på 20 °C för att undvika skador till följd av kondens.

- Kontrollera att styrenheten till verktyget är korrekt integrerad med strömförsörjningen och hela anläggningen, så att aviseringar och signaler kan hanteras som de ska.

- Kontrollera att alla elkablar, anslutningskontakter, strömkällor, pneumatiska och mekaniska enheter är korrekt anslutna.

- Rengör och smörj alla delar av utrustningen i enlighet med underhållsschemat före drift.

- Inspektera utrustningen och se om det finns tecken på skador.

- Före driftsstart måste operatören utbildas i hanteringen av arbetsstationen. Ansvaret för operatörens utbildning ligger på anläggningens ägare. Vi rekommenderar starkt att Atlas Copco genomför operatörsutbildningen.

## Före start

Innan utrustningen startas måste följande process genomföras:

1. Kontrollera att armen sitter korrekt på parkeringskroken.

2. Kontrollera att alla tryckluftskomponenter och slangar är korrekt anslutna.

3. Kontrollera att reglersystemet är på.

4. Öppna tilluftventilen och trycksätt systemet.

5. När utrustningen har anslutits till huvudlufttillförseln ska du kontrollera inloppstrycket på manometern på luftregulatorn. Kontrollera att trycket är inställt på det minimivärde som krävs. Om minimitrycket inte uppnås ska du kontrollera huvudlufttillförseln.

6. Justera armens balans. Precisionsregulatorn kan konfigureras med justerreglaget. Öka eller minska trycket tills armen står i önskat läge. Kraften för att höja och sänka ska vara ungefär densamma. Dra åt låsmuttern på reglageskaftet efter tryckinställningen.

7. Följ konfigurationsprocedurerna för den pilotopererade backventilen för att förhindra att det parallella armsegmentet faller nedåt vid plötsligt förlust av luft.

8. Kontrollera att avståndet för den induktiva givaren är 1,3 mm (sensorn sitter på bromsen).

9. Utför ett funktionstest av bromsen.

10. Utför ett funktionstest av nödstoppet.