# Seguridad general de operación

- A causa del riesgo de atrapamiento, no utilice guantes.

- Utilice equipos de protección personal. Utilice siempre protección ocular y calzado de seguridad. El equipo de protección como calzado con puntera de acero, gafas de seguridad y casco reducirá las lesiones físicas. Utilice siempre equipo de protección individual para realizar las acciones siguientes:

  - Limpieza del equipo

  - Mantenimiento o inspecciones

  - Eliminar condiciones de bloqueo

  - Ajustes

- Los protectores de seguridad están incluidos en el equipo y su objetivo es evitar el acceso a piezas peligrosas del equipo estando en funcionamiento. Cualquier forma de manipulación o modificación esta completamente prohibida.

- En caso de reducción de la presión de entrada, coloque el brazo en el gancho de soporte y apague el dispositivo hasta que haya vuelto la presión.

- El brazo se debe colocar en el gancho de soporte durante las interrupciones breves.

- La carga útil no debe cambiar durante el funcionamiento.

- Para detener el funcionamiento de la herramienta, cambie el interruptor principal de la unidad de control de la herramienta a la posición «OFF».

- Al final del día de trabajo o antes de periodos prolongados de inactividad, coloque el brazo en el gancho de soporte y cierre la válvula de cierre del suministro antes del apagado.