# Descripción del producto

El brazo de reacción es un dispositivo mecánico que sujeta aprietatuercas y destornilladores. Este brazo de reacción articulado absorbe el par de reacción durante el apriete, lo que evita tensión, fatiga y lesiones en el operario.

Este brazo de reacción giratorio con freno de reacción aplica par tanto en la orientación de apriete vertical como horizontal. El adaptador de freno puede girar la barra vertical para estar en la posición correcta con la herramienta, y bloquea el grado rotacional para mantener la barra vertical para estar en la posición correctavertical fijada durante el proceso de apriete.

Utilice pistola y soportes de herramienta giratoria para herramientas.
El brazo de reacción está equipado con un cilindro neumático para ofrecer asistencia a la elevación al operario.

Capacidad de par | 150 Nm
Longitud de alcance | 1,5 m 4,9 ft
Capacidad de carga | 10 kg a 4 bar