# Sicurezza generale dell'assistenza e manutenzione

- Far eseguire tutte le operazioni di manutenzione e riparazione a personale specializzato.

- Far eseguire l'assistenza o la riparazione del circuito di controllo del bilanciamento riparato solo al personale specializzato.

- Interrompere l'alimentazione pneumatica prima di eseguire un intervento di manutenzione o riparazione. Posizionare il braccio sul gancio di parcheggio e chiudere la valvola di chiusura dell'alimentazione pneumatica. Scaricare l'aria dal sistema pneumatico.

- Sostituire i tubi pneumatici ogni 6 anni.

## Elenco di controllo prima della manutenzione o riparazione

1. Verificare che il sistema di controllo sia spento.

2. Verificare che il braccio sia posizionato sul gancio di stazionamento.

3. Chiudere la valvola di blocco dell'alimentazione pneumatica per rilasciare la pressione residua nel sistema.

4. Valvola di non ritorno PO: premere il pulsante di rilascio manuale della pressione per scaricare la pressione residua nella bombola.

5. Verificare che la pressione del sistema sia nulla controllando il manometro situato sul filtro/regolatore e dopo il regolatore di precisione sulla bombola.

## Conservazione e imballaggio

Prima della conservazione, pulire l'attrezzatura e applicare un prodotto anticorrosione / inibitore di ruggine / lubrificazione alle parti ossidabili. Imballare l'attrezzatura usando fogli di polietilene sigillato.

L'area di stoccaggio deve essere un ambiente chiuso e asciutto con una temperatura compresa tra 5 e 50 °C.