# Propiedades del suelo

Los brazos de reacción se deben montar sobre una superficie con una rigidez y apoyo suficientes para soportar la reacción del par y el peso total del conjunto del brazo de reacción y la herramienta.

Espesor de la losa de hormigón | 150 mm | 6 in | Mínimo
Resistencia a la compresión del hormigón | C20/25 | 3000 lbf/in2 | Mínimo
Tamaño total | 25 mm | 1 in | Máximo
Calidad de refuerzo | 500 Bst- Estándar de ductilidad (clase A) bar ASTM A615 Grado 60 bar
Zona de la losa de hormigón | 2,25 m2 como máximo. | 3488 in2 |
Dimensiones |
Ancho | 1500 mm | 59 in |
Longitud | 1500 mm | 59 in |
Zona transversal hormigón reforzado con acero |
Zona para dirección X e Y | 188 mm2/m | 0,089 in2/ ft |

Es responsabilidad del usuario final garantizar que las condiciones del suelo cumplen las especificaciones indicadas. Si el usuario final utiliza un material de fijación (anclaje) diferente al especificado, será responsabilidad suya garantizar que los anclajes son suficientes para la aplicación. Se deben respetar en todo momento las instrucciones de instalación.