# Ajuste de control del equilibrio

1. Para equilibrar el brazo para diferentes variaciones de carga, el filtro/regulador del suministro de aire principal, primero se debe configurar correctamente.

2. Para ajustar el equilibrio del brazo, configure el regulador de precisión (A) con el botón de ajuste.

3. Incremente o reduzca la presión hasta que el brazo alcance una posición equilibrada. La fuerza para elevar o descender debería ser aproximadamente la misma.

4. Asegúrese de apretar la tuerca de bloqueo, situada en el vástago del botón, tras el ajuste de presión.

Asegúrese de que la rosca de conexión de la entrada de aire es 1/4" G.

El aire se libera normalmente por el orificio de ventilación (el orificio en el lateral del regulador de precisión). Es un consumo de aire necesario basado en el diseño del regulador: no es una anomalía.