# 先导式阀门设置程序

必须有足够量的空气使平行臂保持在位。如果空气被排出，先导式 (PO) 止回阀可阻止气缸升降辅助。先导式止回阀的功能是防止平行臂段在突然失去空气时下降。

1. 打开气源，设置过滤调节器和精密调节器压力，以保持臂的正确平衡。

2. 将臂降到其垂直行程中的最低位置，或将臂置于停止位置，以防止臂在失去空气时下降。

3. 降低主供气压力，使其比要求的平衡压力低 0.3 bar (4 psi)。

4. 确保臂仍处于平衡和功能状态。

5. 将先导式止回阀调节器（顺时针）增加至最大弹簧压力。

6. 确认先导式止回阀现已关闭，这意味着气缸将被锁定，无法移动。

7. 慢慢降低（逆时针）先导式止回阀上的压力，直到阀门打开，或直到气缸能够再次移动。

8. 将主供气压力增加回标称规定压力。

9. 如果正确执行，若突然失去空气供应，气缸现在将保持在原位。

10. 用固定螺丝锁定先导式止回阀调节器，以确保不会发生意外移动。