# Proprietà del pavimento

Montare i bracci di torsione su una superficie dotata di rigidità e supporto sufficienti per resistere alla reazione di coppia e al peso totale di utensile e gruppo braccio di torsione.

Spessore della lastra di calcestruzzo | 150 mm | 6 pollici | Minimo
Resistenza alla compressione del calcestruzzo | C20/25 | 3000 lbf/in2 | Minimo
Dimensione aggregata | 25 mm | 1 pollici | Massimo
Qualità del rinforzo | 500 Bst. Standard di duttilità (classe A) bar ASTM A615 grado 60 bar
Area della lastra di calcestruzzo | 2,25 m2 | 3488 pollici2 |
Dimensioni |
Larghezza | 1500 mm | 59 pollici |
Lunghezza | 1500 mm | 59 pollici |
Area della sezione trasversale in acciaio del calcestruzzo |
Area per le direzioni X e Y | 188 mm2/m | 0.089 pollici2/ piedi |

È compito dell'utente finale verificare che le condizioni del pavimento soddisfino le specifiche indicate. Se l'utente finale sceglie un materiale di bloccaggio diverso (ancoraggio) da quello specificato, è sua responsabilità verificare che gli ancoraggi siano sufficienti per l'applicazione. Rispettare sempre le istruzioni di installazione.