# 파일럿 작동식 밸브 설정 절차

평행 암을 제자리에 유지하려면 충분한 양의 공기가 필요합니다. 파일럿 작동식(PO) 점검 밸브는 공기가 손실될 경우 공압 실린더 리프트 보조를 방지합니다. PO 점검 밸브의 기능은 갑작스런 공기 손실 시 평행 암 세그먼트가 아래로 떨어지는 것을 방지하기 위한 것입니다.

1. 공기 공급 장치를 켜고 필터 조절 장치와 정밀 조절 장치의 압력을 모두 설정하여 암의 균형을 적절하게 맞추어야 합니다.

2. 공기 손실 시 암을 수직 이동 위치에서 가장 낮은 위치로 낮추거나, 암이 떨어지지 않도록 암을 파킹 위치에 놓아주세요.

3. 주 공급 압력을 필요한 균형 압력보다 0.3 bar (4 psi) 낮게 조정해 주세요.

4. 암이 균형을 유지하고 작동하는지 확인해 주세요.

5. PO 점검 조정 장치를 최대 스프링 압력으로 높여주세요. (시계 방향)

6. 이제 PO 점검 밸브가 닫혀 있는지 확인해 주세요. 즉 실린더가 잠기고 움직일 수 없는 상태여야 합니다.

7. 밸브가 열릴 때까지 또는 실린더가 다시 움직일 수 있을 때까지 PO 체크 밸브의 압력을 천천히 감소(시계 반대 방향)시켜 주세요.

8. 주 공급 압력을 공칭 지정 압력까지 다시 높여주세요.

9. 올바르게 작동하면 공기 공급이 갑자기 끊기더라도 실린더가 그대로 유지됩니다.

10. 원하지 않는 동작이 발생하지 않도록 고정 나사로 PO 점검 조정 장치를 잠궈주세요.