# Vue d’ensemble des composants du bras

Pièce | Description
--- | ---
A | Pilier
B | Butée de rotation réglable
C | Épaulement
D | Perche
E | Coude
F | Bras parallèle externe
G | Bras parallèle interne
H | Frein de réaction
I | Tige verticale

## Dimensions du bras

Une fois la mise en place complète du bras de réaction, il est essentiel de respecter cette limitation d'angle de 30 degrés.

Pièce | Description | Longueur
--- | --- | ---
A | Course verticale - Pneumatique | 750 mm (29,5 po)
B | Rayon de service - Pneumatique | 1460 mm (57,4 po)
C | Rayon de service maxi. | 1557 mm (61,2 po)
D | Rayon de service intérieur | 151 mm (5,9 po)
E | Hauteur d’assemblage de la tige verticale | 686 mm (27,0 po)