# Regolazione del controllo del bilanciamento

1. Per bilanciare il braccio per le variazioni di carico, impostare correttamente il filtro/regolatore dell'alimentazione pneumatica principale prima di qualsiasi altro elemento.

2. Per regolare il bilanciamento del braccio, configurare il regolatore di precisione (A) agendo sulla manopola di regolazione.

3. Aumentare o ridurre la pressione per fare in modo che il braccio raggiunga una posizione livellata. La forza per alzare e abbassare dovrebbe essere all'incirca la stessa.

4. Serrare il dado di bloccaggio, che si trova sull'asta della manopola, dopo aver eseguito la regolazione della pressione.

Verificare che la filettatura della connessione di ingresso dell'aria sia di 1/4" G.

L'aria viene normalmente rilasciata dal foro di spurgo (quello sul lato del regolatore di precisione). Si tratta di un consumo d'aria necessario in base al design del regolatore e non un'anomalia.