# 一般的なトラブルシューティング

警告

トラブルシューティングと修理は、熟練した訓練を受けた担当者のみが行う必要があります。

問題 | 原因 | 解決策
--- | --- | ---
アームがドリフトしたり、広範囲に動き過ぎる。 | アームが水平ではない。 アームの積載荷重が容量を超えています。 | アームのレベリングを調整します。 積載荷重を減らします。
アームを横に動かすのが難しい。 | ベアリングのショルダーナットが固すぎる。 ショルダーまたはエルボーのベアリングに混入物が挟まっている。 ベアリングに再潤滑が必要です。 | ショルダーナットを少し緩めます。 ベアリングの点検/清掃/交換を行います。 ベアリングを再潤滑させます。
空気の喪失/空気の供給がない。 | 給気源がシャットオフバルブでオフになっている。 エアホースまたはチューブが外れている。 空気圧コンポーネントが詰まっている。 フィルターエレメントが汚染されています：フィルタの抵抗が増加すると、流れが制限されたり、フィルタの背後の圧力が低くなり過ぎたりします。 | 給気源のシャットオフバルブを確認してください。 継手およびエアホースまたはチューブの接続を確認してください。 コンポーネントの詰まりをチェックし、混入物を取り除きます。 フィルターエレメントを交換してください。
アームを上げにくい（強い力が要る）/引き下げやす過ぎる。 アームを下げにくい（強い力が要る）/上げやす過ぎる。 | 負荷のバランスが良くない - 精密圧力レギュレーターの設定が正しくない。 | 精密圧力レギュレーターを調整します。
空気供給が行われた後、負荷が突然動く。 | シリンダーのバランス圧力が低すぎるか高すぎます。 | 精密圧力レギュレーターの設定を確認してください。