# Allmän felsökning

VARNING

Felsökning och reparationer får endast utföras av behörig och utbildad personal.

Symptom | Orsak(er) | Lösning(ar)
--- | --- | ---
Armen driver eller flyttar sig för mycket. | Armen står inte plant Armens nyttolast överstiger kapaciteten. | Justera armens nivå. Minska lasten.
Det är svårt att flytta armen i sidled. | Skuldrans lagermutter är för hårt åtdragen. Skulder- eller armbågslager är förorenade. Lagren måste smörjas om. | Lossa skuldermuttern en aning. Kontrollera/rengör/byt ut lagret. Smörj lagren på nytt.
Luftförlust/ingen tilluft. | Huvudlufttillförseln har stängts av vid avstängningsventilen. Luftslang eller -rör har kopplats från. En pneumatisk komponent har blockerats. Förorenat filterelement: Förhöjd resistans i filtret har begränsat flödet och/eller för lågt tryck bakom filtret. | Kontrollera huvudlufttillförselns avstängningsventil. Kontrollera koppling och luftslang eller slanganslutningar. Kontrollera att inga komponenter är igensatta, och rensa ut föroreningar. Byt ut filterelementet
Det är svårt att lyfta upp armen (hög kraft)/lätt att dra nedåt. Det är svårt att lyfta upp armen (hög kraft)/men lätt att dra nedåt. | Lasten är inte längre balanserad – felaktig inställning av precisionstryckregulatorn. | Justera precisionstryckregulatorn.
Lasten flyttar sig plötsligt efter att tilluften har kopplats in. | Balanstrycket till cylindern (cylindrarna) är antingen för lågt eller för högt. | Kontrollera inställningen på precisionstryckregulatorn.