# Prerequisiti all'avvio

- Tutti i componenti elettrici (regolatore di serraggio, alimentatori ecc) devono riscaldarsi a una temperatura ambiente di 20°C per prevenire i danni dovuti alla condensa.

- Verificare che l'unità di controllo dell'utensile sia integrata correttamente con l'alimentazione e l'impianto generale, in modo da gestire avvisi e segnali in modo corretto.

- Controllare che tutti i componenti elettrici (cavi e connettori) e pneumatici siano collegati correttamente.

- Prima del funzionamento, pulire e lubrificare tutte le parti dell'attrezzatura in base al programma di manutenzione.

- Controllare la presenza di eventuali danni all'apparecchiatura.

- Prima dell'accensione, l'operatore della stazione deve essere formato sulla stazione di lavoro. La formazione dell'operatore è responsabilità del proprietario dello stabilimento. Consigliamo vivamente di richiede ad Atlas Copco di fornire la formazione agli operatori.

## Prima dell'avvio

Prima di accendere l'apparecchiatura, si deve rispettare la seguente procedura:

1. Verificare che il braccio sia posizionato sul gancio di stazionamento.

2. Assicurarsi che tutti i componenti pneumatici e i flessibili siano collegati correttamente.

3. Assicurarsi che il controller sia accesso.

4. Aprire la valvola di blocco dell'alimentazione d'aria per pressurizzare il sistema.

5. Dopo aver collegato l'apparecchiatura all'alimentazione d'aria principale, verificare la pressione d'ingresso sul manometro, posto sul regolatore d'aria. Assicurarsi che la pressione sia impostata sul minimo necessario. Se non è stata raggiunta la pressione minima, controllare l'alimentazione d'aria principale.

6. Regolare l'equilibrio del braccio. È possibile configurare il regolatore di precisione utilizzando la manopola di regolazione. Aumentare o diminuire la pressione fino a raggiungere la posizione del braccio desiderata. La forza per alzare e abbassare dovrebbe essere all'incirca la stessa. Serrare il dado di bloccaggio, che si trova sull'asta della manopola, dopo aver eseguito la regolazione della pressione.

7. Attenersi alla procedura di impostazione della valvola di controllo pilotata per evitare che il segmento del braccio parallelo cada verso il basso in caso di improvvisa perdita pneumatica.

8. Verificare che la distanza del sensore a induzione sia di 1,3 mm (il sensore si trova sul freno).

9. Eseguire un test funzionale del freno.

10. Eseguire un test funzionale dell'arresto di emergenza.