# Propriétés du sol

Les bras de réaction doivent être montés sur une surface ayant une rigidité et un support suffisants pour résister à la réaction du couple et au poids total de l'assemblage du bras de réaction et de l'outil.

Épaisseur de la dalle de béton | 150 mm | 6 po | Minimum
Résistance du béton à la compression | C20/25 | 3 000 lbf/in2 | Minimum
Taille agrégat | 25 mm | 1 po | Maximum
Qualité de renforcement | 500 Bst- Norme de ductilité (classe A) bar ASTM A615 Niveau 60 bar
Zone de la dalle de béton | 2,25 m2 | 3 488 in2 |
Dimensions |
Largeur | 1500 mm | 59 po |
Longueur | 1500 mm | 59 po |
Section transversale de l'acier à béton |
Zone pour sens X et Y | 188 mm2/m | 0,089 in2/ ft |

Il est de la responsabilité de l'utilisateur final de s'assurer que les caractéristiques du sol sont conformes aux spécifications indiquées. Si l'utilisateur final choisit un matériau de fixation (ancrage) différent de celui qui est spécifié, il lui incombe de s'assurer que les ancrages sont suffisants pour l'application. Les instructions d'installation appropriées doivent être respectées en permanence.