# Vue d’ensemble du produit

Un bras de réaction est un dispositif mécanique qui soutient les boulonneuses et les visseuses. Ce bras de réaction articulé absorbe le couple de réaction lors du serrage, ce qui évite à l'opérateur de se fatiguer et de se blesser.

Ce bras de réaction rotatif avec un frein de réaction applique le couple dans une orientation de serrage verticale et horizontale. L'adaptateur de frein peut faire pivoter la tige verticale pour la mettre en position correcte avec l'outil, et bloquer le degré de rotation pour maintenir la tige verticale fixe pendant le processus de serrage.

Utiliser des supports d’outil pistolet ou pivotants pour les outils.
Le bras Torque de réaction est équipé d'un cylindre pneumatique pour offrir une assistance au levage à l'opérateur.

Capacité du couple | 150 Nm
Portée | 1,5 m 4,9 ft
Capacité de charge utile | 10 kg à 4 bar