# 設置全般における安全上の注意

- 初期の設置は最適なパフォーマンスに大いに影響します。設置時には、アトラスコプコの担当者が立ち会うことが推奨されます。

- すべての機器のサブアセンブリ/パーツが存在することを確認します。すべての機器のサブアセンブリ/パーツに、取り扱いや輸送中に発生した可能性のある損傷 (亀裂、へこみなど) がないかを検査します。損傷が見つかった場合は、アトラスコプコまでご連絡ください。

AX1 が地面に正しく固定されていることが重要です。製品説明書の説明に従って、アームを固定して取り付けます。

アトラスコプコの技術者が、次の作業のためにセットアップを行います：

- AX-1アーム反力ブレーキをPF6000システムコントローラに接続するための配線。

- 非常停止ボックスを PF6000コントローラ非常停止端子に配線。

- ToolsTalk2 ソフトウェア内で反力ブレーキを制御するためのセットアップ。