# 地板属性

扭矩臂应安装在具有足够刚度和支撑力的表面上，以承受扭矩反作用以及扭矩臂组件和工具的总重量。

混凝土板厚度 | 150 mm | 6 in | 最小值
混凝土抗压强度 | C20/25 | 3000 lbf/in2 | 最小值
骨料尺寸 | 25 mm | 1 in | 最大值
强化质量 | 500 Bst - 延展性标准（A 级）bar ASTM A615 Grade 60 bar
混凝土板面积 | 2.25 m2 | 3488 in2 |
尺寸 |
宽度 | 1500 mm | 59 in |
长度 | 1500 mm | 59 in |
混凝土钢截面积 |
X 和 Y 方向的面积 | 188 mm2/m | 0.089 in2/ ft |

最终用户有责任确保地面条件符合所示的规格。如果最终用户选择了不同于指定的固定材料（锚），则他们有责任确保锚足够用于该应用。必须始终遵守适当的安装说明。