# Функциональная проверка реактивного тормоза крутящего момента

## Проверьте расстояние датчика

Убедитесь, что индуктивный датчик не расшатался. Расстояние должно быть настроено на 1,3 мм.

Деталь | Описание
--- | ---
1 | Тормоз
2 | Индуктивный датчик
3 | Аварийный останов

## Проверка работоспособности тормоза

Выполните проверку работоспособности тормоза, чтобы убедиться, что тормоз открывается и закрывается правильно при нажатии курка. Это можно выполнить просто, запустив инструмент «в воздухе».

В обычном режиме тормоз закрыт, поэтому при слишком низком давлении (например, пневматический шланг протекает/порван) тормоз останется в закрытом положении. Убедитесь, что минимальное рабочее давление для тормоза составляет 4 бара (~60 фунтов на кв. дюйм)