# スタートアップの前提条件

- 結露による損傷を避けるため、すべての電気部品（締め付けコントローラ、電源装置など）は室温20℃まで温める必要があります。

- 通知や信号を適切に処理できるように、ツールのコントロールユニットが電源装置および設備全体に適切に統合されていることを確認します。

- ケーブル、コネクタ、電源、空気圧、および機械が適切に接続されているかどうかなどのすべての電気系を点検します。

- 運転する前に、メンテナンススケジュールに従って装置のすべての部品を清掃して潤滑してください。

- 機器に損傷がないか検査します。

- 始動させる前に、ペレーターは作業ステーションで訓練を受ける必要があります。オペレーターのトレーニングは、工場所有者の責任です。オペレーターと一緒にこのトレーニングを実行するようアトラスコプコに依頼することを強くお勧めします。

## 始動する前に

装置を始動させる前に、次のプロセスを実行する必要があります。

1. アームがパーキングフック位置に配置されていることを確認します。

2. すべての空気圧コンポーネントとホースが正しく接続されていることを確認します。

3. コントローラーシステムの電源が入っていることを確認します。

4. 空気供給源ロックアウトバルブを開いて、システムを加圧します。

5. 装置を空気供給源に接続した後、エアレギュレーターにある圧力計の入口圧力を確認します。圧力が必要最小限に設定されていることを確認します。最低圧力に達していない場合は、空気供給源を確認してください。

6. アームのバランス調整を行います。精密レギュレータは、調整ノブを使用して構成できます。アームが目的の位置に来るまで、圧力を増減します。上げる力と下げる力はほぼ同じである必要があります。圧力調整後、ノブの軸にあるロックナットを確実に締めます。

7. パイロット操作チェックバルブのセットアップ手順に従い、突然空気が失われた場合にパラレルアームセグメントが下方に落下しないようにします。

8. 誘導センサーの距離が 1.3 mm であることを確認します。（センサーはブレーキにあります）。

9. ブレーキの機能テストを行います。

10. 非常停止の機能テストを行います。