# Funktionsprüfung der Reaktionsmomentbremse

## Überprüfen Sie den Sensorabstand

Überprüfen Sie, dass sich der induktive Sensor nicht gelöst hat. Der Abstand sollte auf 1,3 mm eingestellt werden.

Teil | Beschreibung
--- | ---
1 | Bremse
2 | Induktiver Sensor
3 | Not-Aus

## Funktionstest der Bremse

Führen Sie einen Funktionstest der Bremse durch, um sicherzustellen, dass die Bremse bei Betätigung des Auslösers korrekt schließt und öffnet. Dies kann durch einfaches „Freilaufen“ des Werkzeugs erfolgen.

Es handelt sich um eine normalerweise geschlossene Bremse, sodass sie bei zu niedrigem Druck (zum Beispiel im Falle eines undichten/beschädigten Druckluftschlauchs) im geschlossenen Zustand verbleibt. Beachten Sie, dass der Mindestbetriebsdruck der Bremse 4 bar (~60 psi) beträgt.