# Všeobecná bezpečnosť pri servise a údržbe

- Všetku údržbu a opravu musí vykonávať špecializovaný personál.

- Servis alebo opravu okruhu regulácie rovnováhy musí vykonávať iba špecializovaný personál.

- Pred každou údržbou alebo opravou je nutné prerušiť prívod vzduchu. Rameno treba umiestniť do odstavného háku, uzavierací ventil prívodu vzduchu musí byť zatvorený a vzduch sa musí vypustiť z pneumatického systému.

- Vzduchové hadice treba vymeniť každých 6 rokov.

## Kontrolný zoznam pred údržbou alebo opravou

1. Zabezpečte, aby bolo vypnuté napájanie systému ovládača.

2. Zabezpečte, aby bolo rameno umiestnené na odstavnom háku.

3. Zatvorte blokovací ventil prívodu vzduchu, aby ste znížili zvyškový tlak v systéme.

4. PO spätný ventil: stlačte tlačidlo manuálneho zníženia tlaku pre zníženie tlaku vnútri valca.

5. Skontrolujte, či bol tlak vypustený zo systém odčítaním tlaku na manometri umiestnenom na filtri/regulátore a za regulátorom presnosti na valci.

## Skladovanie a balenie

Pred uskladnením sa musí vybavenie vyčistiť a na diely, ktoré môžu oxidovať, sa musí naniesť antikorózny prostriedok/inhibítor korózie/mazivo. Zabaľte vybavenie do utesneného obalu z polyetylénovej fólie.

Skladovací priestor musí byť uzavretom a suchom prostredí s rozsahom teploty +5 °C až +50 °C.