# フロアの特性

トルクアームは、トルク反作用とトルクアームアセンブリおよびツールの総重量に耐えるのに十分な、剛性とサポートを備えた表面に取り付ける必要があります。

コンクリートスラブの厚み | 150 mm | 6インチ | 最小
コンクリートの圧縮強度 | C20/25 | 3000 重量ポンド/インチ 2 | 最小
骨材サイズ | 25 mm | 1インチ | 最大
強化品質 | 500 BST-延性標準（クラスA）バー ASTM A615グレード60バー
コンクリートスラブ面積 | 2.25 m2 | 3488 インチ2 |
寸法 |
幅 | 1500 mm | 59インチ |
長さ | 1500 mm | 59インチ |
コンクリート鋼の断面積 |
X 方向と Y 方向の面積 | 188 mm2/m | 0.089 インチ2/フィート |

床の状態が指定された仕様を満たしていることを確認するのは、エンドユーザーの責任です。エンドユーザーが指定されたものとは異なる固定材（アンカー）を選択した場合、アンカーが用途に適していることを確認するのはエンドユーザーの責任となります。適切な設置手順を常に順守する必要があります。