# 일반 서비스 및 유지 보수 안전 지침

- 모든 유지보수 및 수리는 전문 직원이 수행해야 합니다.

- 균형 제어 회로는 전문 기술자만 정비 또는 수리해야 합니다.

- 유지보수 또는 수리 전에 전기 공급을 차단해야 합니다. 암은 파킹 고리에 위치해야 하고 공기 공급 차단 베일(shut-off vale)은 닫혀 있어야 하며 공압 시스템에서 공기를 반드시 배출해야 합니다.

- 공기 호스 튜브는 6년마다 교체해야 합니다.

## 정비 또는 수리 전 점검 목록

1. 컨트롤러 시스템의 전원이 꺼져 있는지 확인해 주세요.

2. 암이 파킹 고리에 위치해 있는지 확인해 주세요.

3. 공기 공급 장치의 밸브를 닫아 시스템에 잔류 압력을 해제해 주세요.

4. PO 검사 벨브: 수동 압력 해제 버튼을 눌러 실린더 내부의 잔류 압력을 해제하세요.

5. 필터/조절 장치에 있는 게이지 압력을 점검하고 실린더에 있는 정밀 조절 장치 뒤에 있는 게이지 압력을 확인하여 시스템에서 압력이 제거되었는지 확인해 주세요.

## 보관 및 포장

보관 전에 장비를 청소하고 산화 가능한 부품에 부식 방지/녹 방지제/윤활유를 도포해야 합니다. 밀봉된 폴리에틸렌 시트 포장 안에 장비를 포장해 주세요.

보관 장소는 + 5° C ~ + 50° C의 온도 범위를 가진 격리되고 폐쇄된 환경이어야 합니다.