# Všeobecná prevádzková bezpečnosť

- Kvôli riziku zamotania nepoužívajte rukavice.

- Používajte osobné ochranné prostriedky. Noste vždy ochranu zraku a nôh. Ochranné prostriedky, ako napríklad topánky s oceľovou špičkou, bezpečnostné okuliare a prilba, znížia riziko zranení. Pri vykonávaní nasledujúcich činností vždy noste osobné ochranné prostriedky:

  - Čistenie vybavenia

  - Údržba alebo kontroly

  - Uvoľňovanie blokovaní

  - Úpravy

- Bezpečnostné kryty sú súčasťou vybavenia a sú určené na zamedzenie prístupu k nebezpečným dielom vybavenia počas prevádzky. V žiadnom prípade sa s nimi nesmie manipulovať ani sa nesmú nijako meniť.

- V prípade zníženia vstupného tlaku umiestnite rameno do odstavného háku a vypnite zariadenie, kým sa tlak nevráti.

- Rameno treba do odstavného háku umiestniť s krátkodobými prerušeniami.

- Počas prevádzky sa nesmie meniť užitočné zaťaženie.

- Na znefunkčnenie nástroja otočte hlavný vypínač riadiacej jednotky nástroja do polohy „OFF“.

- Na konci pracovného dňa alebo pred dlhšou dobou nečinnosti umiestnite rameno do odstavného háku a pred vypnutím zatvorte uzavierací ventil prívodu vzduchu.