# Wartungsintervalle

In den folgenden Tabellen sind die Wartungsintervalle für AX-Gelenkarmkomponenten aufgeführt.
Führen Sie ein Wartungsprotokoll für das Gerät. Das Wartungsprotokoll sollte am Gerät angebracht werden und gegebenenfalls kundenspezifische oder sonstige Anforderungen enthalten.

Fehlerbehebung und Reparaturen sollten nur von qualifiziertem und geschultem Personal durchgeführt werden.

Allgemein

Beschreibung | Täglich | Monatlich | Vierteljährlich | Jährlich
Reinigen und wischen Sie das Gerät mit einem Lappen ab oder verwenden Sie Druckluft, um Staub und Rückstände zu entfernen. |  | X |  |
Überprüfen Sie alle Verbindungselemente. |  |  |  | X
Überprüfen Sie alle Kabel und Luftleitungen auf ordnungsgemäße Verlegung. Stellen Sie sicher, dass alle an den beweglichen Gelenken genügend Spiel haben, um Beschädigungen zu vermeiden. | X |  |  |
Stellen Sie sicher, dass sich der induktive Sensor nicht gelöst hat. Der Abstand sollte auf 1,3 mm eingestellt werden. | X |  |  |
Überprüfen Sie die pneumatische Gegenhalterbremse vor dem Betrieb des Geräts auf ihre Funktion. | X |  |  |
Überprüfen Sie die Magnetventile auf Funktionalität. |  |  | X |
Stellen Sie sicher, dass die Bremse greift, indem Sie den Startknopf des Werkzeugs betätigen; die Bremse sollte einrasten. | X |  |  |

Mechanisch

Beschreibung | Monatlich | Vierteljährlich | Jährlich
Überprüfen Sie die Nivellierfüße und -anker am Säulenfuß. |  | X |
Überprüfen Sie die Schrauben, die das Schultergelenk mit der Säule verbinden. |  | X |
Überprüfen Sie die Schrauben an Ausleger, Winkel und am Parallelarm. |  | X |
Überprüfen Sie die Schrauben, die den Handflansch und die vertikale Stange verbinden. Vertikale Stangenklemmen am Handflansch. |  | X |
Überprüfen Sie die Schrauben, die die vertikale Stange mit dem Werkzeughalter verbinden. |  | X |
Stellen Sie sicher, dass die beweglichen Gelenke ordnungsgemäß funktionieren. |  | X |
Überprüfen Sie die Bewegung des Arms auf ungewöhnliches Driften. Richten Sie den Arm gegebenenfalls mit Nivellierschrauben am Fuß aus. |  | X |
Überprüfen Sie das Werkzeug auf Verschleiß oder Beschädigung. | X |  |
Überprüfen Sie die Buchsen auf Verschleiß oder Beschädigung. Gegebenenfalls ersetzen. | X |  |
Überprüfen Sie alle Zylindergabeln und Achsen auf Verschleiß. Gegebenenfalls schmieren |  |  | X
Überprüfen und setzen Sie alle Anschläge an den Schulter- und Ellbogengelenken, um den Federweg gegebenenfalls zu begrenzen. Überprüfen Sie die Klemmschrauben und stellen Sie sicher, dass sie fest angezogen sind. | X |  |
Überprüfen Sie den Lagerbetrieb. Entfernen Sie die Achswellen, um die Lager zu überprüfen und gegebenenfalls manuell zu schmieren. |  |  | X

Elektrisch

Beschreibung | Monatlich | Vierteljährlich
Überprüfen Sie die Kabel auf Verschleiß, Knicke, Einschnitte, Einschnürungen, Risse usw. Überprüfen Sie die Steckverbinder, um festzustellen, ob sie locker oder beschädigt sind. Gegebenenfalls die Kabel ersetzen. | X |
Überprüfen Sie die Magnetventile auf Funktionalität. |  | X

Pneumatisch

Beschreibung | Täglich | Monatlich | Vierteljährlich | Jährlich
Überprüfen Sie das System auf Luftleckage. |  |  | X |
Überprüfen Sie die Funktion der Luftaufbereitung; Filter und Regler. Stellen Sie sicher, dass die Komponenten keine Fremdkörper enthalten. |  | X |  |
Überprüfen Sie den Filter auf Kondensation. Gegebenenfalls Kondenswasser entfernen. | X |  |  |
Tauschen Sie den Filtereinsatz aus. |  |  |  | X
Überprüfen Sie die Luftschläuche und - leitungen auf Verschleiß, Knicke, Einschnürungen, Risse usw. Überprüfen Sie die Steckverbinder, um festzustellen, ob sie lose oder beschädigt sind. Gegebenenfalls die Schläuche ersetzen. |  | X |  |
Überprüfen Sie den Zylinder auf Funktionalität. Überprüfen Sie die Dichtungen auf Verschleiß. Gegebenenfalls den Zylinder ersetzen. |  |  | X |
Schalldämpfer ersetzen. |  |  |  | X
Überprüfen Sie die Funktionalität des Ausgleichsreglers. Stellen Sie sicher, dass der Regler schmutzfrei ist. |  | X |  |
Überprüfen Sie die Ventilfunktion. Stellen Sie sicher, dass die Ventile schmutzfrei sind. |  |  | X |