# Pneumatiksystem

## Schaltplan der pneumatischen Steuerung

Artikel | Komponente
--- | ---
A | Schalldämpfer
B | Überdruckventil (mit Schalldämpfer)
C, D | Filter/Regler (mit Anzeigegerät)
E | T-Kupplung
F | Rückschlagventil
G | Präzisionsregler
H | Y-Kupplung
I | Einstellbares Absperrventil mit Vorsteuerung
J | 3-Wege-Magnetventil

## Einstellung der Hauptluftzufuhr

Artikel | Komponente
--- | ---
A | Überdruckventil
B | Filter/Regler mit Manometer

Die Hauptluftzufuhr versorgt den Pneumatikzylinder der Ausgleichssteuerung sowie die Gegenhalterbremse (bei mit Bremse ausgestatteten Modellen) mit Luft. Es ist erforderlich, das System mit ausreichendem Mindestdruck zu versorgen, damit die Geräte ordnungsgemäß und sicher funktionieren.

1. Stellen Sie das Filter-/Reglermodul mit dem Knopf an der Oberseite (B) ein.

2. Ziehen Sie den Knopf nach oben, damit er sich drehen lässt.

3. Drehen Sie den Drehknopf im Uhrzeigersinn, um den Druck zu erhöhen und gegen den Uhrzeigersinn, um den Druck zu verringern.

4. Drücken Sie die Kappe nach unten, um sie zu verriegeln, sobald der Druck auf das richtige Niveau eingestellt ist.

5. Überwachen Sie das Druckniveau mit dem Messgerät am Filter / Regler.

## Ausgleichssteuerung

Die Ausgleichssteuerung wirkt als Hubhilfe für eine einfache Werkzeugpositionierung. Um die Ausbalancierung des Arms anzupassen, konfigurieren Sie den Präzisionsregler (A). Das Rückschlagventil mit Vorsteuerung (B) verhindert, dass das Parallelarmsegment im Falle eines plötzlichen Verlusts von Druckluft herunterfällt.

Der Ausgleichs-Steuerkreis besteht aus folgenden Komponenten:

Artikel | Komponente
--- | ---
A | Präzisionsregler
B | Rückschlagventil mit Vorsteuerung