# Процедура настройки сервоуправляемого обратного клапана

Необходимо достаточное количество воздуха для поддержания положения параллельного рычага. Сервоуправляемый (РО) обратный клапан предотвращает подъем пневматического цилиндра в случае стравливания воздуха. Сервоуправляемый обратный клапан предназначен для того, чтобы не допустить падение сегмента параллельного рычага в случае внезапного прекращения подачи воздуха.

1. Отключите подачу воздуха, настройте давление регулятора фильтра и прецизионного регулятора, чтобы надлежащим образом отрегулировать равновесия рычага.

2. Опустите рычаг в самое нижнее положение в его вертикальном перемещении или поместите его в стояночное положение, чтобы не допустить падение рычага в случае прекращения подачи воздуха.

3. Понизьте давление основной питающей магистрали на 0,3 бар (4 фунтов на кв. дюйм) меньше требуемого равновесного давления.

4. Убедитесь, что рычаг находится в равновесии и функционирует.

5. Увеличьте (по часовой стрелке) давление на сервоуправляемом обратном клапане до максимального давления в пружине.

6. Проверьте, чтобы сервоуправляемый обратный клапан был закрыт, благодаря чему цилиндр будет заблокирован и не сможет перемещаться.

7. Медленно понизьте (против часовой стрелки) давление на сервоуправляемом обратном клапане, пока клапан не откроется, или пока цилиндр не сможет снова перемещаться.

8. Снова повысьте давление основной питающей магистрали до номинального указанного давления.

9. Если все сделано правильно, цилиндр останется на месте при внезапном прекращении подачи воздуха.

10. Заблокируйте сервоуправляемый обратный клапан с помощью установочного винта, чтобы обеспечить отсутствие нежелательных перемещений.