# Allgemeine Betriebssicherheit

- Tragen Sie aufgrund des Verfang- und Aufwickelrisikos keine Handschuhe.

- Verwenden Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie stets Augen- und Fußschutz. Schutzausrüstung, wie etwa Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen, Schutzbrillen und Schutzhelm, reduziert Personenschäden. Tragen Sie bei Ausführung der folgenden Arbeiten immer persönliche Schutzausrüstung:

  - Reinigung des Geräts

  - Wartung oder Inspektion

  - Entfernen von Blockaden

  - Einstellungen

- Die in das Gerät integrierten Sicherheitsvorrichtungen sollen den Zugang zu gefährlichen Teilen des Geräts während des Betriebs verhindern. Jede Art von Manipulation oder Modifikation ist streng untersagt.

- Positionieren Sie den Arm im Falle eines Abfalls des Eingangsdrucks auf dem Parkhaken und schalten Sie das Gerät ab, bis der Druck wiederhergestellt wurde.

- Der Arm sollte bei kurzzeitigen Unterbrechungen auf dem Parkhaken positioniert werden.

- Die Nutzlast darf während des Betriebs nicht verändert werden.

- Um das Gerät außer Betrieb zu nehmen, schalten Sie den Hauptschalter an der Steuereinheit des Werkzeugs auf die „AUS“-Position.

- Positionieren Sie den Arm am Ende des Arbeitstags oder vor längeren Zeiträumen von Inaktivität auf dem Parkhaken und schließen Sie vor dem Abschalten das Ventil der Luftzufuhr.