# Golvegenskaper

Momentarmar ska monteras på en yta som har tillräcklig styvhet och stabilitet för att stå emot momentreaktion och totalvikt från momentarmen plus verktyget.

Betongplattans tjocklek | 150 mm | 6 tum | Minimum
Betongens tryckhållfasthet | C20/25 | 3000 lbf/in2 | Minimum
Aggregatstorlek | 25 mm | 1 tum | Maximal
Förstärkningskvalitet | 500 Bst- Formbarhetsstandard (klass A) bar ASTM A615-kvalitet 60 bar
Betongplattans yta | 2,25 m2 | 3488 tum2 |
Mått |
Bredd | 1500 mm | 59 tum |
Längd | 1500 mm | 59 tum |
Betong/stål tvärsnittsarea |
Area för X- och Y-riktning | 188 mm2/m | 0,089 tum2/fot |

Det är slutanvändarens ansvar att kontrollera att golvets skick uppfyller angivna specifikationer. Om ett annat fixeringsmaterial (förankring) än det specificerade väljs av slutanvändaren är det deras ansvar att se till att förankringarna är tillräckliga för uppgiften. De avsedda installationsanvisningarna måste alltid följas.