# Свойства пола

Моментные рычаги следует устанавливать на поверхности, которая обладает достаточной прочностью и удерживающей способностью и может выдержать реактивный момент и общий вес моментного рычага в сборе и инструмента.

Толщина бетонной плиты | 150 мм | 6 дюймов | Минимум
Предел прочности бетона при сжатии | C20/25 | 3000 фунт-сила/дюйм2 | Минимум
Совокупный размер | 25 мм | 1 дюйм | Максимум
Качество арматуры | 500 Bst – предел текучести, арматурный стержень (класс A) по ASTM A615 60 класс
Площадь бетонной плиты | 2,25 м2 | 3488 дюймов2 |
Размеры |
Ширина | 1500 мм | 59 дюймов |
Длина | 1500 мм | 59 дюймов |
Площадь поперечного сечения стальной арматуры бетона |
Площадь в X- и Y-направлениях | 188 мм2/м | 0,089 дюймов2/фут |

Конечный пользователь обязан обеспечить, чтобы состояние пола соответствовало указанным спецификациям. Если конечный пользователь решает использовать фиксирующий элемент (анкер), отличающийся от указанного, он несет ответственность за то, чтобы анкеры подходили для данной области применения. Следует всегда соблюдать соответствующие инструкции по установке.