# 장비 사용을 위한 전제 조건

- 모든 전기 구성 요소(조임 컨트롤러, 전원 공급 장치 등)는 응축 시 손상을 방지하기 위해 실내 온도 20°C까지 예열해야 합니다.

- 공구의 제어 장치가 전원 공급 장치 및 전체 시설에 제대로 통합되어 있는지 확인하여 알림 사항 및 신호가 적절히 처리될 수 있도록 해 주세요.

- 모든 전기(케이블, 커넥터, 전원, 공압 및 기계 부품) 부품이 올바르게 연결되어 있는지 검사해 주세요.

- 작동하기 전에 유지보수 일정에 따라 장비의 모든 부품을 청소하고 윤활 작업을 시행해 주세요.

- 장비에 조금이라도 손상이 있는지 검사해 주세요.

- 장비의 사용하기 전에 스테이션 작업자는 작업 스테이션에 대한 교육을 반드시 이수해야 합니다. 작업자 교육은 플랜트 소유자의 책임입니다. 작업자의 교육을 Atlas Copco가 담당하도록 Atlas Copco에 요청하는 것을 강력히 추천해 드립니다.

## 시작 전 확인 사항

장비를 시작하기 전에 다음 프로세스를 실행해야 합니다.

1. 암이 파킹 고리에 위치해 있는지 확인해 주세요.

2. 모든 공압 구성품과 호스가 올바르게 연결되었는지 확인해 주세요.

3. 컨트롤러 시스템의 전원이 켜져 있는지 확인해 주세요.

4. 공기 공급 장치의 잠금 밸브를 열어 시스템에 압력을 가해주세요.

5. 장비를 주 공기 공급 장치에 연결한 후 공기/조절 장치에 있는 압력 게이지의 입구 압력을 확인해 주세요. 압력이 요구 사항에 맞는 최소값으로 설정되어 있는지 확인해 주세요. 최소 압력에 도달하지 않은 경우, 주 공기 공급 장치를 점검해 주세요.

6. 암의 균형 조정 정밀 조절기는 조정 손잡이를 사용하여 구성할 수 있습니다. 암이 원하는 위치에 올 때까지 압력을 높이거나 낮춰주세요. 올리거나 내리는 힘은 거의 동일해야 합니다. 압력 조정 후, 손잡이 스템에 있는 잠금 너트를 조여주세요.

7. 갑자기 공기가 손실되는 경우 병렬 암 세그먼트가 아래로 떨어지지 않도록 파일럿 작동식 체크 밸브 설정 절차를 따라주세요.

8. 유도형 센서의 거리가 1.3mm인지 확인해 주세요. (센서는 브레이크에 있음)

9. 브레이크의 기능 테스트를 수행하세요.

10. 응급 정지 기능 테스트를 수행하세요.