# 일반 작동 안전 지침

- 얽혀들어갈 위험이 있으므로 장갑을 착용하지 마십시오.

- 개인 보호 장비를 사용하십시오. 항상 눈과 발 보호 장비를 착용하십시오. 발가락 보호 신발, 보안경, 안전모 등의 보호 장비는 부상의 위험을 줄여줍니다. 다음 작업을 수행할 때는 항상 개인 안전 장비를 착용해 주세요.

  - 장비 청소

  - 유지보수 또는 점검

  - 차단 조건 제거

  - 조정

- 안전 가드는 장비에 포함되어 있으며 작동 시 장비의 위험한 부품에 대한 접근을 금지하기 위한 것입니다. 모든 형태의 조작 또는 수정은 절대 금지됩니다.

- 입력 압력이 감소하면 파킹 고리에 암을 놓고 압력이 다시 돌아갈 때까지 장치를 꺼 주세요.

- 단기적으로 중단 시 암을 파킹 고리 위에 두어야 합니다.

- 작동 중에는 탑재 하중을 변경해서는 안됩니다.

- 공구 작동을 멈추려면 공구 제어 장치의 메인 스위치를 "꺼짐" 위치로 돌려주세요.

- 작업 당일 종료 시 또는 더 긴 비활성 시간 전에 암을 파킹 고리에 놓고 공기 공급 차단 밸브를 닫은 후 시스템을 종료해 주세요.