# Funkčná skúška momentovej reakčnej brzdy

## Skontrolujte vzdialenosť snímača.

Skontrolujte, či sa indukčný snímač neuvoľnil. Vzdialenosť by sa mala nastaviť na 1,3 mm.

Diel | Popis
--- | ---
1 | Brzda
2 | Indukčný snímač
3 | Núdzové zastavenie

## Funkčná skúška brzdy

Vykonajte funkčnú skúšku brzdy na kontrolu, či sa po stlačení spúšte brzda správne zatvorí a otvorí. To sa dá jednoducho urobiť spustením nástroja „vo vzduchu“.

Ide o normálne uzavretú brzdu, takže ak je tlak príliš nízky (napríklad presakujúca/zlomená pneumatická hadica), brzda zostane v uzavretom stave. Zabezpečte, aby minimálny pracovný tlak brzdy bol 4 bar (~60 psi).