# Ispezione funzionale del freno a reazione di coppia

## Verificare la distanza del sensore

Verificare che il sensore induttivo non sia allentato. Impostare la distanza a 1,3 mm.

Componente | Descrizione
--- | ---
1 | Freno
2 | Sensore a induzione
3 | Arresto di emergenza

## Test funzionale del freno

Eseguire un test funzionale del freno per verificare che si chiuda e apra correttamente premendo il grilletto. È possibile eseguire questa operazione avviando lo strumento "in aria".

Si tratta di un freno normalmente chiuso, quindi in caso di pressione troppo bassa (es. perdita o tubo pneumatico rotto) il freno resterà chiuso. Verificare che la pressione minima di lavoro del freno sia di 4 bar (circa 60 psi).