# Nastavení ovládání vyvážení

1. Potřebujete-li vyvážit rameno pro různé varianty zatížení, je nutno nejdříve odpovídajícím způsobem nastavit filtr/regulátor hlavního přívodu vzduchu.

2. Při nastavování vyvážení ramena nakonfigurujte regulátor přesnosti (A) s použitím nastavovacího knoflíku.

3. Zvyšujte, nebo snižujte tlak, dokud rameno nebude ve vyvážené poloze. Síla zvedání a snižování by měla být přibližně stejná.

4. Ujistěte se, že po nastavení tlaku je utažená pojistná matice, která se nachází na dříku knoflíku.

Ujistěte se, že závit připojení přívodu vzduchu je 1/4" G.

Vzduch se běžně upouští odvzdušňovacím otvorem (otvorem na straně regulátoru přesnosti). Jde o nutnou spotřebu vzduchu vycházející z konstrukce regulátoru – nejde o nenormální záležitost.