# Segurança em Manutenções de Rotina e Manutenções Corretivas

- Toda manutenção e reparo devem ser realizados por pessoal especializado.

- O circuito de controle de balanceamento deve ser submetido a manutenção ou reparo realizados apenas por pessoal especializado.

- A interrupção do suprimento de ar é necessária antes da manutenção ou reparo. O braço deve ser posicionado no gancho de repouso, a válvula de desligamento do suprimento de ar deve ficar fechada, e o ar deve ser descarregado do sistema pneumático.

- A tubulação da mangueira pneumática deve ser substituída a cada 6 anos.

## Verifique antes de manutenções e reparos

1. Certifique-se de que o sistema de controle esteja desligado.

2. Certifique-se de que o braço esteja posicionado no gancho de repouso.

3. Feche a válvula de bloqueio de suprimento de ar para liberar a pressão residual no interior do sistema.

4. Válvula de retenção PO: pressione o botão de liberação de pressão manual para liberar a pressão residual no interior do cilindro.

5. Verifique se a pressão foi descarregada do sistema conferindo o manômetro localizado no filtro/regulador e depois o regulador de precisão localizado no cilindro.

## Armazenamento e embalagem

Antes do armazenamento, o equipamento deve ser limpo, aplicando-se produtos antioxidantes / inibidores de oxidação / lubrificação às peças que podem sofrer oxidação. Coloque o equipamento em embalagem com película de polietileno vedada.

A área de armazenamento deve ser um ambiente fechado e seco com uma temperatura na faixa de +5 °C a +50 °C.