# Konfigurationsprocedur för pilotstyrd ventil

Tillräckligt med luft är ett måste för att hålla den parallella armen i dess läge. Den pilotstyrda backventilen förhindrar lyftassistensen från den pneumatiska cylindern om luften försvinner. Den pilotstyrda backventilens funktion är att förhindra att det parallella armsegmentet faller nedåt vid plötslig förlust av luft.

1. Vrid på lufttillförseln, ställ in både filterregulatorns och precisionsregulatorns tryck för att ge armen rätt balans.

2. Sänk armen till det lägsta vertikala läget, eller placera armen i parkeringspositionen för att förhindra att armen faller i händelse av luftförlust.

3. Minska trycket från huvudtillförseln till 0,3 bar (4 psi) lägre än det nödvändiga balanstrycket.

4. Kontrollera att armen fortfarande är i balans och fungerar som den ska.

5. Öka (medurs) justeringen på den pilotstyrda backventilen till maximalt fjädertryck.

6. Kontrollera att den pilotstyrda backventilen nu är stängd, det vill säga att cylindern är låst och inte kan röra sig.

7. Minska (moturs) långsamt trycket på den pilotstyrda backventilen till ventilen öppnas, eller tills cylindern kan röra sig igen.

8. Öka huvudtillförselns tryck till normalt angivet tryck.

9. Om detta görs korrekt kommer cylindern nu att förbli i sitt läge om luften plötsligt försvinner.

10. Lås justeringen på den pilotstyrda backventilen för att säkerställa att det inte sker någon oönskad rörelse.