# Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas instalowania

- Wstępna instalacja ma duży wpływ na optymalne działanie urządzenia. Zaleca się, aby podczas instalacji obecny był personel firmy Atlas Copco.

- Sprawdzić, czy dostarczono wszystkie podzespoły/części. Sprawdzić, czy podzespoły/części sprzętu pod kątem uszkodzeń (pęknięć, wgnieceń itp.), które mogły powstać podczas przenoszenia i transportu - w przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy skontaktować się z firmą Atlas Copco.

Ważne jest, aby AX1 została prawidłowo zakotwiona w podłożu. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zakotwienia i instalacji ramienia, opisanymi w Instrukcji produktu.

Technik firmy Atlas Copco przeprowadzi konfigurację:

- Okablowania w celu podłączenia hamulca reakcyjnego ramienia AX-1 do sterownika systemu PF6000.

- Okablowanie skrzynki zatrzymania awaryjnego do zacisków zatrzymania awaryjnego sterownika PF6000.

- Oprogramowania ToolsTalk2 umożliwiającego sterowanie hamulcem reakcyjnym.