# Allgemeine Service- und Wartungssicherheit

- Sämtliche Wartungs- und Reparaturarbeiten müssen durch speziell qualifiziertes Personal ausgeführt werden.

- Die Ausgleichssteuerung darf nur durch speziell qualifiziertes Personal gewartet oder repariert werden.

- Vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten ist eine Unterbrechung der Druckluftversorgung erforderlich. Der Arm sollte auf dem Parkhaken positioniert, das Ventil der Luftversorgung geschlossen und die Luft aus dem Druckluftsystem abgelassen werden.

- Luftschläuche sollten alle 6 Jahre ausgetauscht werden.

## Checkliste vor Wartungs- oder Reparaturarbeiten

1. Stellen Sie sicher, dass das Steuerungssystem abgeschaltet ist.

2. Stellen Sie sicher, dass der Arm auf dem Parkhaken positioniert wurde.

3. Schließen Sie das Sperrventil der Druckluftversorgung, um Restdruck aus dem System abzulassen.

4. Rückschlagventil mit Vorsteuerung: Betätigen Sie die Taste für den manuellen Druckablass, um den Restdruck aus dem Zylinder abzulassen.

5. Stellen Sie sicher, dass der Druck aus dem System abgelassen wurde, indem Sie den Manometerdruck am Filter/Regler sowie nach dem Präzisionsregler am Zylinder überprüfen.

## Lagerung und Verpackung

Vor der Einlagerung muss das Gerät gereinigt werden und es sollte Korrosionsschutz / Rostschutz / Schmierung auf Teilen aufgebracht werden, die rosten können. Verpacken Sie das Gerät in einer versiegelten Verpackung aus Polyethylenplatten.

Der Lagerbereich muss eine abgeschlossene und trockene Umgebung mit einer Temperatur zwischen + 5 °C bis +50 °C sein.