# Устранение общих неисправностей

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Поиск и устранение неисправностей и ремонт должны выполняться только опытным и обученным персоналом.

Признаки | Причина(-ы) | Решение(-я)
--- | --- | ---
Рычаг смещается или чрезмерно перемещается. | Рычаг не выровнен Превышена грузоподъемность рычага. | Отрегулируйте выравнивание рычага. Понизьте полезную нагрузку.
Рычаг с трудом перемещается в боковом направлении. | Слишком сильно затянута гайка плечевого подшипника. Плечевые или коленные подшипники загрязнены. Подшипник необходимо повторно смазать. | Слегка ослабьте плечевую гайку. Проверьте/очистите/замените подшипник. Повторно смажьте подшипники.
Прекращение/отсутствие подачи воздуха. | Главная пневмолиния отключена на уровне отсечного клапана. Воздушный шланг или трубки отсоединились. Заблокирован пневматический компонент. Загрязнен элемент фильтра: По причине повышенного сопротивления фильтра поток ограничен и/или давление внутри фильтра слишком низкое. | Проверить отсечной клапан пневмолинии. Проверить фитинг и соединения воздушного шланга и трубок. Проверить компоненты на наличие блокировки и очистить загрязнения. Заменить элемент фильтра.
Рычаг с трудом поднимается (большое усилие) / легко опускается. Рычаг с трудом опускается (большое усилие) / легко поднимается. | Груз не сбалансирован – неверная настройка прецизионного регулятора давления. | Отрегулировать прецизионный регулятор давления.
Груз внезапно перемещается после включения подачи воздуха. | Равновесное давление цилиндров или слишком низкое, или слишком высокое. | Проверить настройки прецизионного регулятора давления.