# Pré-requisitos para Partida

- Todos os componentes elétricos (controlador de aperto, fontes de alimentação, etc.) devem aquecer à temperatura ambiente de 20°C para evitar danos derivados de condensação.

- Certifique-se de que a unidade de controle da ferramenta esteja devidamente integrada à fonte de alimentação e à instalação como um todo de modo que avisos e sinalizações possam ser adequadamente tratados.

- Inspecione todos os cabos elétricos,conectores, alimentações, pneumáticos e mecânicos, verificando se estes estão conectados da maneira adequada.

- Limpe e lubrifique todas as peças do equipamento de acordo com a programação de manutenção antes da operação.

- Inspecione o equipamento em busca de quaisquer danos.

- Antes da partida, o operador da estação deve ser treinado sobre a estação de trabalho. O treinamento do operador é responsabilidade do proprietário da planta. É altamente recomendável que a Atlas Copco realize este treinamento com o operador.

## Antes da partida:

Antes da partida do equipamento, o processo a seguir deve ser executado:

1. Certifique-se de que o braço esteja posicionado no gancho de repouso.

2. Certifique-se de que todos os componentes e mangueiras pneumáticos estejam devidamente conectados.

3. Certifique-se de que o sistema de controle esteja ligado.

4. Abra a válvula de bloqueio de fornecimento para pressurizar o sistema.

5. Após conectar o equipamento ao suprimento de ar principal, verifique a pressão de entrada no medidor de pressão localizado no regulador de ar. Certifique-se de que a pressão esteja definida no mínimo exigido. Se a pressão mínima não for atingida, verificar o suprimento de ar principal.

6. Ajuste o equilíbrio do braço. O regulador de precisão pode ser configurado utilizando-se o botão de ajuste. Aumente ou reduza a pressão até que o braço esteja na posição desejada. A força para erguer e abaixar deve ser aproximadamente a mesma. Aperte as contraporcas localizadas na haste do botão após o ajuste de pressão.

7. Siga o procedimento de instalação da válvula de retenção operada por piloto para evitar que o segmento do braço paralelo caia no caso de perda repentina de ar.

8. Verifique se a distância do sensor indutivo é de 1,3 mm (o sensor fica localizado no freio).

9. Faça um teste de funcionamento do freio.

10. Faça um teste de funcionamento da parada de emergência.