# 일반 문제 해결

경고

문제 해결 및 수리는 숙련되고 훈련된 직원만 수행해야 합니다.

증상 | 원인 | 해결 방법
--- | --- | ---
암이 광범위하게 올려지거나 움직입니다. | 암의 수평 조정이 되지 않았습니다. 암 페이로드가 용량을 초과하였습니다 | 암의 수평 조정을 시행해 주세요. 페이로드를 줄여주세요.
암을 옆으로 움직이기 어렵습니다. | 베어링 숄더 너트가 너무 빡빡하게 조여있습니다. 숄더 또는 엘보우 베어링이 오염되었습니다. 베어링의 재윤활 작업이 필요합니다. | 숄더 너트를 약간 풀어주세요. 베어링을 점검/청소/교체해 주세요. 베어링을 윤활 작업을 다시해 주세요.
공기가 손실되는 상태이거나 공기 공급이 없는 상태입니다. | 주 공기 공급이 차단 밸브에서 차단되었습니다. 공기 호스 또는 튜브가 분리되었습니다. 공압 구성품이 차단되었습니다. 오염된 필터 구성품을 교체해 주세요: 필터의 증가된 저항으로 인해 공기 흐름이 제한되거나 필터 뒤의 압력이 너무 낮습니다. | 주 공기 공급 차단 밸브를 확인해 주세요. 피팅과 공기 호스 또는 튜브 연결을 확인해 주세요. 구성품이 막혔는지 확인하고 오염 물질을 제거해 주세요. 필터 구성품을 교체해 주세요.
암을 올리기 어렵습니다. (많은 힘 필요)/내리기 쉽습니다. 암을 내리기 어렵습니다.(많은 힘 필요)/올리기 쉽습니다. | 부하가 더 이상 균형을 이루지 않습니다. (정밀 압력 조절 장치의 잘못된 설정이 원인) | 정밀 압력 조절 장치를 조정해 주세요.
공기 공급이 시작된 후 선적물이 갑자기 움직입니다. | 실린더(들)의 균형 압력이 너무 낮거나 높습니다. | 정밀 압력 조절 장치의 설정을 확인해 주세요.